用户需求书

本次需要修缮屋面平面积总共533平米。

拆除工序：拆除混凝土块料隔热层、拆除混凝土刚性防水层、拆除防水卷材、拆除水泥砂浆找平层、垃圾从上往下搬运、垃圾外运，剔槽施工缝153m。

屋面做法：1.处理女儿墙与屋面交接处宽度0.8米位置刷2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料及抹20mm厚聚合物水泥防水砂浆。2.铺3mm厚丙纶聚合物防水卷材二层，做闭水试验。3.铺设40厚挤塑聚苯板。4.铺设钢筋网片、浇注 40mm厚细石混凝土刚性防水层。5.刷2mm厚聚氨酯涂膜防水。6.面上做20mm厚水泥砂浆找平。

外墙修补：1.墙面抹灰及装饰面拆除清理。2.修补位置挂钢丝网。3.墙面刷20mm聚合物水泥防水砂浆。4.刷外墙涂料一底二面。